附件3

专业理论考核考场设置标准

本标准适用于承担专业理论考核的考场。

一、人员配置

每个试室每30人须配备1名监考人员，须配备1名责任心强、具备良好的职业素养、通过人机对话考试系统培训合格的系统管理员。系统管理员须为计算机专业毕业或专职从事计算机操作的工作人员，熟练考场计算机应用与维护，承担考前计算机准备、考试系统安装及维护工作。

二、场地、电脑配置要求

（一）机房硬件要求

1.考场应具备40台以上可集中安排上机操作的考试机（按照每个考生1台考试机，备用机数量为考试机数量的10％）。

2.按照考试机数量安排试室，每个试室应具备40-100台考试机（按照每个考生1台考试机，备用机数量为考试机数量的 10％，每台考试机均具有USB接口）。

3.每个试室应具备2台考试管理机（其中1台备用），具有USB接口。

4.每个考场至少应具备1台网关服务器，能够连接互联网，并能够与考场内所有试室的服务器、考试机通过局域网连接。

5.试室必须是基于静态IP的TCP/IP协议的局域网，同一个试室中的考试机、服务器通过局域网互联。

6.机房的供电原则上应采用双路电源。

（二）计算机要求

1.计算机具体配置要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **内存容量** | **硬盘容量** |
| 考试机 | 512M以上 | 1G有效空间 |
| 考试管理机 | 2G以上 | 1G有效空间 |
| 网 关 | 2G以上 | 1G有效空间 |

2.软件要求：

(1)请使用windows XP、windows 2000、windows 7、windows10 版本操作系统，并保证同一试室电脑操作系统相同；如操作系统是Windows7（64位），建议内存容量4G以上；如使用Windows10版本操作系统，请先安装NET Framework3.5。

(2)请使用IE7.0以上版本浏览器，暂不支持IE11.0版本；

(3)正确设置电脑时间，取消屏幕保护和自动休眠；

(4)关闭还原保护设备或软件；

(5)对所有电脑杀毒后，关闭杀毒软件和防火墙；

(6)考试网关应装有 win zip 解压软件，不建议使用其他压缩软件。